BAB III
ANALISIS dan PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan analisis jaringan komputer dan komunikasi data PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan yaitu spesifikasi perangkat yang dibutuhkan dan analisa spesifikasi perangkat yang sesuai dengan aspek-aspek jaringan. 

3.1. 	Defenisi Analisis Jaringan 
	Analisis jaringan adalah suatu tahap atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang ada dengan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aspek-aspek yang menyangkut jaringan, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemecahan yang beralasan. Sumber dari : Panduan Lengkap Pengembangan Jaringan Linux, Wahana dan Andi, 2003.

3.2. Perancangan
Tahap ini merupakan penjabaran secara detail mengenai aspek-aspek dalam tahap perancangan, aspek-aspek yang ada dalam tahap perancangan terdiri dari aspek kebutuhan (needs), aspek keinginan (desirability) dan aspek kepentingan (interst).

3.2.1. 	Aspek Kebutuhan (needs)  
	Dalam membangun sebuah jaringan komputer, kita harus melihat aspek kebutuhan artinya apa saja yang dibutuhkan oleh PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan untuk merencanakan pembangunan komputer.
	Aspek kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk masa yang akan datang, kerena setiap perusahaan pasti akan mengalami perkembangan, maka tingkat kebutuhan nantinya akan meningkat. Dalam perancangan pembagunan jaringan komputer yang ada pada PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan memiliki beberapa kebutuhan, diantaranya :
a.	Informasi, informasi ini dapat menentukan berkembang atau tidak suatu perusahaan atau lembaga, maka dari itu PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan membutuhkan informasi yang cepat dan tepat sasaran yang berasal dari perusahaan tersebut guna meningkatkan hasil produksi. Informasi bisa juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bisa membangun, tingkat frekuensi arus informasi dari setiap tingkat bagian kerja adalah hampir setiap hari kerja informasi tersebut mengalir dari sumber yang berbeda-beda dengan besar volume informasi yang bervariasi yang dikirimkan baik berupa text, gambar, dan suara. Jenis informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, diantaranya adalah :
1.	Informasi potensi.
2.	Pembangunan daerah dan lokasi pertambangan.
3.	Kegiatan daerah.
4.	Informasi kependudukan.  
b.	Data, adalah erat kaitannya dengan operasional perusahaan atau kegiatan perusahaan. Data dapat menunjukan keadaan perusahaan tersebut, maka dari itu data juga sangat dibutuhkan dalam menentukan keputusan dan kebijakan yang diambil. Dengan dibangunnya jaringan komputer, maka data-data tersebut dapat diperoeh dengan mudah oleh orang-orang yang berhak akan hal tersebut. Frekuensi pengiriman data dari pusat ataupun cabang, setiap hari terkirim dari sumber yang berbeda. Data yang paling sering dikirimkan adalah data mengenai hasil produksi, karena setiap harinya produksi yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan tersebut, jadi data harus di up-date terus, jenis data yang dibutuhkan oleh PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan adalah :
1.	Data hasil produksi per hari.
2.	Data perkembangan pembangunan daerah dan lokasi pertambangan.
3.	Data pajak bumi dan bangunan.
4.	Data karyawan.     
c.	Efektivitas dan Efesiensi, dengan adanya jaringan komputer, segala informasi dan data yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dari perusahaan tersebut akan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat, sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat pula, karena melihat kondisi saat sebelum diadakannya jaringan komputer, penerimaan informasi atau data tersebut kurang begitu cepat karena dilakukan media transportasi kendaraan darat, air, surat dan radio mengingat lokasi yang berada jauh yang sangat dipengaruhi dengan keadaan alam. Dengan media pengiriman seperti itu ada kemungkinan data atau informasi tersebut rusak bahkan hilang dan kadang-kadang tidak tepat sasaran.
d.	Komunikasi, jaringan adalah sarana untuk dapat saling berkomunikasi antar komputer, dalam hal ini elemen-elemen yang ada di perusahaan tersebut dapat melakukan komunikasi dengan cara menggunakan e-mail atau menggunakan pesan instan, dengan adanya jaringan para elemen perusahaan tersebut dapat melakukan rapat on-line, komunikasi seperti ini akan mempercepat arus informasi yang datangnya dari masing-masing bagian dari kantor pusat ataupun kantor cabang. Jenis komunikasi yang ada pada saat ini adalah berupa telepon dan mesin fax, kemudian ditambah dengan adanya jaringan komputer, maka komunikasi dapat dilakukan dengan komputer yang membutuhkan biaya dan waktu lebih sedikit.

3.2.2. 	Aspek Keinginan (desirability)
Aspek keinginan ini merupakan keinginan untuk masa yang akan datang, kerena setiap perusahaan pasti akan mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dibidang informatika, maka aspek keinginan akan meningkat, baik dari segi pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi penambangan yang berkeinginan meningkatkan taraf hidup, keinginan untuk memajukan semua aspek-aspek di segala bidang, dengan demikian perusahaan tersebut dapat mengolah hasil produksi dengan baik tanpa merusak lingkungan disekitarnya, dimana semua itu harus ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan orang-orang yang melaksanakan.    

3.2.3. 	Aspek Kepentingan (interst)
Pembangunan jaringan komputer di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan ini berdasarkan aspek kepentingan, artinya semua perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan pada masing-masing komputer tersebut disesuaikan dengan kepentingan masing-masing komputer dan pengguna. Dalam hal ini komputer yang bertugas sebagai server dan komputer yang bertugas sebagai workstation dengan pengguna yang menjalankan program aplikasi tertentu. Perangkat lunak berupa data, memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi, untuk menjaga data-data tersebut tetap aman dan terhindar dari faktor-faktor yang menyebabkan data tersebut rusak atau hilang, maka diperlukan keamanan yang menjamin keamanan data dalam jaringan.

3.3. 	Analisis Masalah.
PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan memiliki dua buah gedung, gedung satu sebagai kantor dan gedung dua sebagai gedung penyimpanan barang atau gudang (workshop) bertingkat dua, gedung tersebut berada dalam satu area untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Jarak antara gedung satu dengan gedung yang lain kurang lebih 100 meter, jadi dalam penyambungan jaringan antar gedung dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Penggabungan jaringan antar gedung dapat dilakukan dengan menggunakan paralatan tambahan seperti router yang terhubung ke switch hub serta peralatan-peralatan lainnya yang terhubung kedalam jaringan lokal maupun luar jaringan (internet).
Jaringan ini akan terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan jasa pelayanan ISP (Internet Services Provider), tapi jaringan yang berfungsi untuk operasional kegiatan perusahaan terpisah dengan jaringan yang terhubung ke internet. Hal ini bertujuan untuk dapat memfokuskan dalam hal pekerjaan masing-masing. Gedung satu berfungsi untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan yang lebih cenderung ke eksternal perusahaan, seperti hubungan dengan perusahaan baik di pusat maupun antar cabang, misalnya e-mail, komunikasi dengan jaringan yang ada di kantor cabang maupun kantor pusat. Ruang EDP (Elektronic Data Processing) berada dalam gedung satu, ini dilakukan agar lebih terfokus dalam hal pemantauan dan perawatan jaringan. 
Gedung dua berfungsi untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan yang lebih cenderung ke pengolahan data misalnya input dan output data barang yang berada di lantai dua, dan sekaligus sebagai tempat penyimpanan barang atau gudang (workshop), yang berada di lantai satu gedung dua.  
Operasional perusahaan dilakukan di dua gedung tersebut terdiri dari beberapa workstation dengan program aplikasi yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Program aplikasi yang ada pada setiap workstation diatur oleh server, yakni mulai dari jenis program aplikasi yang dijalankan sampai dengan batas-batas hak akses pada user pada masing-masing workstation. Pengaturan dan pembatasan hak akses ini dilakukan agar setiap user tidak melakukan hal lain selain tugas dan pekerjaannya masing-masing. Untuk jenis program aplikasi yang digunakan pada setiap workstation akan berbeda-beda harus disesuaikan dengan bagian pekerjaannya masing-masing.    
	Tahap ini merupakan proses pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya yaitu dengan menggunakan sistem pembagian satu router yang terhubung kedalam jaringan untuk melayani semua permintaan yang dilakukan tiap-tiap bagian yang terhubung ke jaringan lokal dan jaringan luar (internet). Sistem pembagian satu router ini digunakan untuk menangani semua permintaan keluar masuk paket-paket data dalam router tersebut, sehingga satu router hanya dapat melayani beberapa bagian saja yang dianggap vital, misalnya : pada bagian Project Manager, Deputy Project Manager, Secretary, Administrator, Payroll, Kepala Surveyor, Kepala Mining Enginerring, dan Kepala TI dan Communication. Dengan banyaknya permintaan yang dilakukan oleh masing-masing bagian, sistem pembagian satu router ini masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam hal pengiriman dan penerimaan paket-paket data yang dilakukan oleh masing-masing bagian, hal yang menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam meng-up-date paket-paket data yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan suatu sistem baru yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan, yaitu dengan melakukan pengembangan router yang sudah ada menjadi router yang terpasang pada masing-masing bagian yang terhubung ke jaringan.  

3.3.1.	Keadaaan Awal PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan.
Keadaan awal PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan sebelum diadakannya penerapan komputerisasi jaringan komputer pada masing-masing bagian yang ada di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan adalah dengan menggunakan sistem manual, artinya setiap bagian yang belum terhubung ke jaringan hanya dapat berhubungan dengan menggunakan alat radio pemancar yang disebut dengan HT (Handie Talkie) atau dengan telepon yang berbasis satu lokal saja, sedangkan pada bagian yang terhubung dengan jaringan lokal dan jaringan luar (internet) hanya bagian yang vital saja, misalnya pada bagian Project Manager, Deputy Project Manager, Secretary, Administrator, Payroll, Kepala Surveyor, Kepala Mining Enginerring, dan Kepala TI dan Communication, bagian-bagian yang terhubung kedalam jaringan lokal dan jaringan luar (internet) tersebut banyak menggalami kendala-kendala antara lain keluar masuknya paket-paket data maupun permintaan pengadaan barang dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan  oleh masing-masing bagian di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan, ini mengakibatkan masing-masing bagian yang terhubung kedalam jaringan lokal maupun ke jaringan luar (internet), tidak dapat berhubungan dengan baik, karena itu untuk melakukan semua kegiatan yang sifatnya rutin, baik untuk permintaan barang maupun pengiriman keluar masuknya paket-paket data serta kegiatan-kegiatan lainnya melalui jaringan lokal maupun jaringan luar (internet) hanya diatur oleh satu router saja, sehingga dalam pelaksanaannya masing-masing bagian di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan banyak mengalami kendala-kendala tersebut, ini sangat berpengaruh terhadap biaya produksi serta efektivitas dan efesiensi waktu. Kendala-kendala ini paling banyak dialami pada bagian gudang, dimana bagian gudang paling sering melakukan kegiatan rutin keluar masuk barang-barang dan paket-paket data yang dibutuhkan oleh PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan sehingga dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, yang dalam pelaksanaannya bagian operasional gudang tidak dapat langsung terhubung ke jaringan luar (internet) untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan, dikarenakan permintaan yang dibutuhkan oleh sub-sub melalui bagian operasional gudang harus menunggu antrian dalam melakukan permintaan barang maupun pengiriman keluar masuknya paket-paket data. Hal ini diakibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masing-masing bagian yaitu bagian penunjang operasional (BOP) dan bagian operasional mining dan TI (BOMIT), dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut maka hal yang sama dirasakan oleh bagian penunjang operasional (BOP) dan bagian operasional mining dan TI (BOMIT), dalam melakukan permintaan keluar masuknya paket-paket data serta kegiatan-kegiatan lainnya melalui jaringan lokal dan melalui jaringan luar (internet), hal ini menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh tiap sub-sub bagian di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan mengalami keterlambatan dalam kegiatan sehari-harinya. Dapat dilihat pada gambar 3.3.1. Keadaan awal PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan sebelum pembagian router.

Gambar 3.3.1. Keadaan Awal PT. PETROSEA Coal Project Gunung                 Bayan Sebelum Pembagian Router.
Sumber : PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan

3.3.1.2. Keadaaan Akhir PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan.
Untuk mengatasi kendala-kandala yang terjadi pada PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan tersebut maka PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan melakukan perubahan pada masing-masing bagian tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah penambahan router pada masing-masing bagian, yaitu penambahan router pada Bagian Penunjang Operasional (BOP), Bagian Operasional Mining dan TI (BOMIT), serta Bagian Operasional Gudang (BOG) yang terhubung ke dalam jaringan lokal maupun jaringan luar (internet). Dengan penambahan router pada masing-masing bagian yang terhubung kedalam jaringan tersebut maka PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan dapat mengatasi kendala-kendala dalam melakukan permintaan keluar masuknya paket-paket data serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya rutin yang dilakukan oleh PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan dalam hal mengambil keputusan yang menyangkut perkembangan di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan. Dengan penambahan router di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan ini masing-masing bagian dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat tanpa mengalami keterlambatan dan harus menunggu antrian dari bagian lainnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan permintaan keluar masuknya paket-paket data serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya rutin baik secara lokal maupun luar (internet) dengan efektif dan efesien. Dapat dilihat pada gambar 3.3.1.2. Keadaan akhir PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan sesudah pembagian router.

Gambar 3.3.1.2. Keadaan Akhir PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan Sesudah Pembagian Router.
Sumber : PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan.

	Perangkat yang dibutuhkan oleh perusahaan PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan terdiri dari :
1.	External modem, yang berfungsi sebagai koneksi ke internet.
2.	Server :
a.	Server 1, berfungsi sebagai DNS (Domain Name Server), Gateway, Web Server, Mail Server, Monitoring jaringan.
b.	Server 2 : berfungsi sebagai data base server dan lotus notes server.
c.	Server 3 : berfungsi sebagai server production.
3.	Workstation berjumlah 42 unit yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data disetiap bagian-bagian perusahaan PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan.
4.	Printer berjumlah 10 unit.
5.	Router :
Router, berfungsi untuk mengatur pengalamatan data yang dikirim atau diterima dari luar jaringan lokal PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan dan berfungsi untuk mengatur pengalamatan data yang dikirim oleh masing-masing bagian yang membutuhkan. 
6.	Switch Hub berjumlah empat buah, dan hub berjumlah 4 buah dan masing-masing memiliki 12 dan 24 port. 
7.	Kabel yang digunakan antara lain :
a.	UTP (Unshielded Twisted Pair).
b.	Fiber Optic.
Sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut harus tahu dan mengerti tentang program yang digunakan, untuk mendukung sumber daya manusia yang dibutuhkan maka perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan mengenai program aplikasi yang digunakan.
Topologi jaringan yang digunakan dalam pembuatan jaringan komputer di PT. PERTOSEA Coal Project Gunung Bayan ini menggunakan topologi star. Alasan mengapa menggunakan jenis topologi ini, adalah :
1.	Jumlah workstation yang banyak.
2.	Penempatan komputer yang menyebar.
3.	Mudah dalam penangganan masalah.
4.	Apabila terjadi penambahan komputer, tidak menggangu workstation lainnya yang sedang bekerja.

3.3.2. 	Komunikasi Data
Kemajuan teknologi di bidang elektronika, komputer mulai berkembang pesat dan semakin dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Komputer tidak hanya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan, universitas-univeristas, atau lembaga-lembaga lainnya, tetapi sekarang komputer sudah dapat dimiliki secara pribadi seperti layaknya kita memiliki radio, dan lain-lain.
Sebagaian besar pemakai komputer terdapat di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor. Perusahaan yang besar seringkali memiliki kantor-kantor cabang. Apabila suatu perusahaan yang mempunyai cabang di beberapa tempat maka tidak efisien apabila setiap kali dilakukan pengolahan datanya harus dikirim tanpa menggunakan komputer ke pusat komputernya, seperti halnya di PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan yang berlokasi jauh di pedalaman Kalimantan Timur. Berfungsinya suatu komputer untuk menghasilkan informasi yang benar-benar handal, maka sedapat mungkin data yang dimasukkan benar-benar asli dari tangan pertama pencatat datanya, dan belum mengalami pengolahan dari tangan ke tangan.
Di sini pentingnya dibangun suatu sistem komputerisasi, terutama untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan data. Tetapi kenyataannya, dalam sirkulasi suatu sistem pengolahan data, pengolahan itu sendiri hanya suatu bagian. Secara garis besar suatu sistem sirkulasi pengolahan data terdiri dari pengumpulan data, pemrosesan, dan distribusi. Dari sirkulasi ini masalah yang banyak dijumpai dari perusahaan-perusahaan justru dalam hal pengumpulan data dan distribusi data dan informasi untuk beberapa lokasi. Kemajuan teknologi komunikasi sekarang mempunyai pengaruh pada perkembangan pengolahan data. Data dari satu lokasi dapat dikirim ke lokasi lain dengan alat telekomunikasi. 
Data perlu dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain dengan alasan berikut :
1.	Transaksi sering terjadi pada suatu lokasi yang berbeda dengan lokasi pengolahan datanya atau lokasi di mana data tersebut akan digunakan, sehingga data perlu dikirim ke lokasi pengolahan data dan dikirim lagi ke lokasi yang membutuhkan informasi dari data tersebut.
2.	Biasanya lebih efisien atau lebih murah mengirim data lewat jalur komunikasi, lebih-lebih bila data telah diorganisasikan melalui komputer, dibandingkan dengan cara pengiriman biasa.
3.	Suatu organisasi yang mempunyai beberapa lokasi pengolahan data, data dari suatu lokasi pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya dengan mengirimkan data ke lokasi pengolahan lain yang kurang atau tidak sibuk.
4.	Alat-alat yang mahal seperti alat pencetak grafik atau printer berkecepatan tinggi, cukup di satu lokasi saja, sehingga lebih hemat.

Untuk data yang menggunakan komputer, pengiriman data menggunakan sistem transmisi elektronik, biasanya disebut dengan istilah komunikasi data. Teknik komputer dan teknk komunikasi berkembang dengan pesat. Akibatnya teknik komunikasi data yang merupakan perpaduan antara kedua teknik tersebut juga berkembang sangat pesat. sehingga keperluan akan tenaga yang terampil dan yang mempunyai pengetahuan komunikasi data juga meningkat. Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003. Dapat dilihat pada gambar 3.3.2.1. Komunikasi data.

Gambar 3.3.2.1. Komunikasi Data
  Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

Untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain, 3 elemen sistem harus tersedia, yaitu sumber data, media transmisi, dan penerima. Jika salah satu elemen tidak ada, maka komunikasi tidak akan dapat dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga elemen komunikasi data tersebut adalah :
1.	Sumber
Sumber adalah pihak yang mengirim informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal dan lain-lain. Tugasnya membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Sumber pada umumnya dilengkapi dengan alat lain (antarmuka atau transducer) yang dapat mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan, misalnya : 
a.	Pulsa listrik.
b.	Gelombang elektromagnet.
c.	Pulsa digital seperti PCM (Pulse Code Modulation).
2.	Media Transmisi
Beberapa media transmisi dapat digunakan channel (jalur) transmisi atau carrier dari data yang dikirimkan, dapat berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Dalam hal ini bertugas menerima berita yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Untuk mengetahui tentang transmisi data lebih lengkap, maka perlu diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan proses ini. Hal-hal tersebut menyangkut :
a.	Media transmisi.
b.	Kapasitas channel transmisi.
c.	Tipe dari channel transmisi.
d.	Kode transmisi yang digunakan.
e.	Mode transmisi.
f.	Protokol.
g.	Penanganan kesalahan transmisi.
Proses pengubahan informasi menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi disebut modulasi. Bila sinyal dimodulasi, maka ia akan dapat menempuh jarak yang jauh. Proses kebalikannya disebut demodulasi. Media transmisi dapat berupa :
a.	Gelombang elektromagnet.
b.	Sepasang kawat (twisted pair).
c.	Kabel serat optik (fiber optic).
d.	Kabel coaxial.
3.	Penerima
Penerima adalah alat yang menerima data atau informasi, misalnya pesawat telepon, terminal, server dan lain-lain. Tugasnya menerima berita yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Penerima mempunyai alat lain yang fungsinya kebalikan dari pemancar, yaitu alat informasi yang bentuknya sesuai dengan media transmisi yang digunakan menjadi bentuk asalnya.
Komunikasi data menambah dimensi khusus dalam penggunaan sistem komputer. Komunikasi data juga merupakan gabungan dua teknik yang sama sekali jauh berbeda, yaitu pengolahan data dan telekomunikasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa komunikasi data memberikan fasilitas komunikasi jarak jauh dengan sistem komputer. Sebagai contoh, melalui diagram Venn dapat ditunjukkan perpaduan pengolahan data dan teknik telekomunikasi yang menjadi bentuk komunikasi data. Dapat dilihat pada gambar 3.3.2.2. Pengolahan data dan Teknik Telekomunikasi.

Gambar 3.3.2.2. Pengolahan Data dan Teknik Telekomunikasi
Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

3.3.3. 	Bentuk Sistem Komunikasi Data
Suatu sistem komunikasi data dapat berbentuk offline communication system atau online communication system. Sistem komunikasi data dapat dimulai dengan sistem yang sederhana, seperti misalnya jaringan akses terminal, yaitu jaringan yang memungkinkan seorang operator mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia dalam jaringan tersebut. Operator bisa mengakses komputer guna memperoleh fasilitas, misalnya menjalankan program aplikasi, mengakses database, dan melakukan komunikasi dengan operator lain, semua fasilitas ini tampak seakan-akan dalam terminalnya, walaupun sesungguhnya secara fisik berada pada lokasi yang terpisah.
1.	Offline communication system
Offline communication system adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU (Central Processing Unit). Dimana data yang akan diproses, dibaca oleh terminal kemudian dengan menggunakan modem, data tersebut dikirim melalui telekomunikasi. Di tempat tujuan data diterima juga oleh modem, kemudian oleh terminal, data disimpan ke alamat perekam seperti pada disket, harddisk, dan lain-lain. Dari alat perekam data ini, nantinya dapat diproses oleh komputer. Dapat dilihat pada gambar 3.3.3.1. Offline communication system.

Gambar 3.3.3.1. Offline communication system
Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

Peralatan-peralatan yang diperlukan dalam offline communication system, antara lain :
a.	Terminal
Terminal adalah suatu I/O device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal ini bermacam-macam, seperti magnetic tape unit, disk drive, paper tape, dan lain-lain.
b.	Jalur komunikasi
Jalur komunikasi adalah fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan, seperti : telepon, telegraf, telex, dan dapat juga dengan fasilitas lainnya.
c.	Modem
Modem adalah singkatan dari Modulator/Demodulator. Suatu alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya.

2.	Online communication system
Berbeda dengan sistem komunikasi offline, pada sistem ini data yang dikirim melalui terminal dapat langsung diolah oleh pusat komputer, dalam hal ini CPU. Online communication system dapat berbentuk :
a.	Remote Job Entry (RJE) system.
b.	Realtime system.
c.	Timesharing system.
d.	Distributed data processing system.

a.	RJE system
Data yang akan dikirim dikumpulkan terlebih dahulu dan secara bersama-sama dikirimkan ke komputer pusat untuk diproses. Karena data dikumpulkan (batch) terlebih dulu dalam satu periode, maka cara pengolahan sistem ini disebut dengan batch processing system. Hasil dari pengolahan data umumnya ada di komputer pusat dan tidak dapat langsung seketika dihasilkannya, karena komputer pusat harus sekaligus memproses sekumpulan data yang cukup besar. Dapat dilihat pada gambar 3.3.3.2. Remote Job Entry (RJE) system.    

Gambar 3.3.3.2. Remote Job Entry (RJE) system.
Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

b.	Realtime system
Suatu realtime system memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer, diproses di pusat komputer seketika pada saat data diterima dan kemudia mengirimkan kembali hasil pengolahan ke pengirim data saat itu juga. Sistem realtime ini juga memungkinkan penghapusan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data dan distribusi data. Dalam hal ini berlaku komunikasi dua arah, yaitu pengiriman dan penerimaan respon dari pusat komputer dalam waktu yang relatif cepat. Dapat dilihat pada gambar 3.3.3.3. Realtime system.   

Gambar 3.3.3.3. Realtime system
Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

Penggunaan sistem ini memerlukan suatu teknik dalam hal sistem desain, dan pemrograman, hal ini disebabkan karena pada pusat komputer dibutuhkan suatu bank data atau database yang siap untuk setiap kebutuhan. Biasanya peralatan yang digunakan sebagai database adalah magnetic disk storage, karena dapat mengolah secara direct access (akses langsung), dan perlu diketahui bahwa pada sistem ini menggunakan kemampuan multiprogramming, untuk melayani berbagai macam keperluan dalam satu waktu yang sama.
c.	Time sharing system
Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai. Disebabkan waktu perkembangan proses CPU semakin cepat, sedangkan alat input/output tidak dapat mengimbangi kecepatan dari CPU, maka kecepatan dari CPU dapat digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat I/O secara bergantian. Dapat dilihat pada gambar 3.3.3.4. Time sharing system.

Gambar 3.3.3.4 Time sharing system
Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

d.	Distributed data processing system
Distributed data processing system (DDP) merupakan bentuk yang sering digunakan sekarang sebagai perkembangan dari time sharing system. Bila beberapa sistem komputer yang bebas tersebar yang masing-masing dapat memproses data sendiri dan dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi, maka istilah time sharing sudah tidak tepat lagi. DDP system dapat didefinisikan sebagai suatu sistem komputer interaktif yang terpencar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi dan setiap komputer mampu memproses data secara mandiri dan mempunyai kemampuan berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem. Setiap lokasi menggunakan komputer yang lebih kecil dari komputer pusat dan mempunyai simpanan luar sendiri serta dapat melakukan pengolahan data sendiri. Pekerjaan yang terlalu besar yang tidak dapat dioleh di tempat sendiri, dapat diambil dari komputer pusat. Dapat dilihat pada gambar 3.3.3.5 Distributed Data Processing System.

Gambar 3.3.3.5 Distributed Data Processing System
Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.

3.3.4.	Pengkabelan
	Kabel yang digunakan pada jaringan, jenisnya bervariasi sesuai dengan topologi logik jaringan tersebut. Untuk jenis kabel yang sering digunakan  memiliki tingkat kecepatan yang handal di dalam jaringan secara umum terdiri dari :
a.	Kabel twisted pair.
b.	Kabel fiber optic.

a.	Kabel Twisted Pair
Kabel twisted pair adalah kabel yang memiliki dua kabel tembaga yang terpilin bersama dalam satu pasang, sebuah kabel bisa terdiri dari dua hingga empat pasang kabel, kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara workstation dengan hub. Tipe layout ini disebut topologi star karena seluruh workstation menyebar dari hub. 
Kabel ini terdiri dari dua tipe yaitu UTP (unsheilded twisted pair) dan STP (sheilded twisted pair), kabel STP mirip dengan kabel UTP namun memiliki lapisan tembaga dan foil di sekeliling kabel dalam bungkus plastik untuk melindunginya dari sinyal listrik yang berlebihan. Kabel STP lebih mahal dibandingkan dengan kabel UTP dan lebih sulit dikerjakan karena lebih berat dan kurang fleksibel, keuntungan kabel STP adalah resister terhadap crosstalk, artinya ketika sinyal dari satu kabel bercampur dengan sinyal pada kabel lain yang bersebelahan.
b.	Kabel Fiber Optic
Kabel fiber optic ini makin populer untuk jaringan besar karena kecepatan dan kemampuannya untuk menangani paket data dalam jumlah besar. Kabel fiber optic terdiri dari sebuah serat kaca tipis yang menjadi saluran pulsa cahaya, pulsa cahaya memiliki data digital yang dibawa melalui jaringan. 
Kabel fiber optic ini memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil dan tidak terpengaruh interferensi elektomagnetik. Kabel ini bisa mentrasmisikan sinyal dalam puluhan gigabit per detik dan bisa menangani beberapa channel yang berbeda secara simultan, karena masing-masing channel memiliki panjang gelombang cahaya yang berbeda. Namun kabel fiber optic memiliki kesulitan dalam hal pemasangan, kabel ini tidak boleh dipasang dengan membuat belokan yang terlalu tajam dan fiber optic kurang fleksibel dibanding dengan kabel lainnya. 
Kabel jenis ini akan digunakan pada bagian backbone jaringan, karena kabel ini memiliki kemampuan untuk mentransmisikan sinyal dengan cepat dan resistan yang kuat terhadap faktor luar. 

3.3.5.	Metode Akses
Metode akses yang digunakan PT. PETROSEA Coal Project Gunung Bayan metode jaringan ethernet yaitu metode CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), yaitu sebelum mengirimkan paket data, setiap node melihat apakah setiap network juga sedang mengirim paket data. Jika network sedang busy (sibuk), node tersebut menunggu sampai tidak ada lagi paket data yang dikirimkan oleh node. Jika pada saat bersamaan ada dua node yang mengirimkan datanya, maka akan terjadi tabrakan atau collosion. Jika hal ini terjadi maka masing-masing ethernet card akan menghentikan pengiriman paket datanya dan kemudian menunggu dengan selang waktu yang random untuk mencoba mengirimkan paket datanya kembali, karena selang waktu pengiriman data yang acak ini, maka kemungkinan collision lebih lanjut menjadi semakin kecil. Sumber dari : Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta, 2003.