Author: BENI HENDRAWAN
Last saved by: nanang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam perkembangan teknologi komputer, mikrokontroller bukanlah hal yang baru lagi. Bermacam perangkat elektronik yang menggunakan mikrokontroller sebagai pengendali, antara lain pengendalian terhadap lampu lalu lintas, robot, peralatan rumah tangga, industri, telekomunikasi, dan  sebagainya. Mikrokontroller merupakan sebuah chip yang dapat diprogram sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan suatu masalah secara praktis dan efektif. 
Perkembangan telekomunikasi terutama telepon yang kini telah mengalami peralihan dari sistem analog yaitu dengan memutar piringan angka, menjadi sistem digital dengan menekan tombol - tombol pada telepon atau yang disebut dengan istilah Touch Tone Dialing atau DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) telah berdampak positif bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dan keefektifan dapat diperoleh pada sistem ini, dan sistem ini juga mudah dipelajari untuk kemungkinan pengembangan atau penambahan perangkat lain yang dapat dihubungkan pada pesawat telepon.
Di era globalisasi ini kebutuhan akan telepon sebagai alat komunikasi jarak jauh terus meningkat, penggunaannya semakin kompleks mulai dari percakapan biasa antara dua orang yang berjauhan tempat hingga penggunaan internet. 
 
1.2 Permasalahan
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana melindungi pesawat telepon  agar tidak disalah gunakan orang lain yang tidak berwenang, dikarenakan biaya interlokal relatif mahal.    	
Pada jaman telepon analog banyak dijual alat anti interlokal, tetapi setelah menginjak jaman telepon digital alat semacam itu justru jarang dijumpai lagi, hal ini disebabkan karena sistem yang digunakan berbeda sehingga diperlukan teknologi yang lebih tinggi untuk membuat pengganti alat anti interlokal tersebut.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka dicoba membuat perangkat keras dengan komponen utama mikrokontroller AT89C2051 yang akan menyajikan nomor telepon yang dipanggil dan relay untuk memutus saluran.
1.3 Batasan Masalah
	Pada rangkaian pensaklaran jarak jauh menggunakan sinyal DTMF ini  menggunakan sistem minimum MCS-51 yang didalamnya terdapat mikrokontroller  seri AT89C51 buatan dari ATMEL. Tipe ini menggunakan Flash PEROM yang mempunyai banyak kepraktisan, antara lain penghapusan data bisa dilakukan dengan cepat. Program diisikan ke PEROM, kemudian apabila terjadi kesalahan maka program yang telah diisikan tadi dapat dihapus. Alat ini hanya digunakan untuk memutus saluran telepon pada saat  melakukan interlokal dan menampilkan nomor telepon yang dituju.

1.3.1 Batasan Perangkat Keras
	Dalam membangun sebuah alat anti interlokal ini diperlukan beberapa perangkat keras ( hardware ) yang inti terdiri dari :
1.	Mikrokontroller AT89C2051.
2.	Rangkaian pendukung :
a.	IC MT8870 untuk memantau nada DTMF.
b.	Relay untuk memutus saluran.
c.	Opto isolator ISO1 4N35 sebagai rangkaian pedeteksi gagang telepon. 
3.	LCD SED1200.
1.3.2 Batasan Perangkat Lunak
	Perangkat lunak merupakan suatu sistem pemrograman untuk mengendalikan perangkat keras, yang mana program ini berisi deretan perintah yang tersusun secara teratur untuk menjalankan aplikasi atau pemecahan suatu masalah.
	Secara umum bahasa pemrograman pada komputer dibagi menjadi 2 kelompok antara lain :

1.	Bahasa Tingkat Tinggi ( High Level Languages )
Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang menggunakan instruksi dalam bahasa Inggris atau mendekati bahasa Inggris sehingga mudah dimengerti oleh pemrogram atau bahkan oleh pemula sekalipun. Contoh bahasa pemrograman ini adalah Pascal, Basic, Fortran, Prolog dan bahasa C. 

2.	Bahasa Tingkat Rendah ( Low Level Languages ) 
Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa pemrogramman yang menggunakan kode atau sandi sebagai instruksi yang akan dijalankan oleh komputer, yang mana instruksi tersebut berorientasi pada mesin. Adapun bahasa tingkat rendah ini dikelompokkan lagi menjadi 2 tingkatan yaitu bahasa mesin dengan sandi bilangan Heksadesimal dan bahasa Assembly yang menggunakan mnemonik atau singkatan dalam bahasa Inggris.
Sedangkan perangkat lunak yang diperlukan untuk membentuk alat anti interlokal ini menggunakan bahasa Assembly. Hal ini disebabkan karena bahasa Assembly mempunyai banyak kelebihan dalam hal kecepatan, ukuran, dan dalam hal manipulasi sistem komputer dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi.

1.4 Maksud dan Tujuan
	Maksud dari karya tulis ini adalah mengembangkan sistem yang ada ( sistem digital ) pada telepon untuk menghubungkannya dengan perangkat luar pesawat telepon dengan menggunakan mikrokontroller.
	Sedangkan tujuan dari karya tulis ini adalah untuk membuat suatu alat yang dapat melindungi pesawat telepon agar tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang.
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam memahami alur karya tulis ini maka sistematika penulisan kami susun sebagai berikut :
Bab I      PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, batasan masalah yang meliputi batasan perangkat keras dan perangkat lunak, maksud dan tujuan serta sistem penulisan naskah. 
Bab II	  MIKROKONTROLLER AT89C2051	
Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum, perlengkapan dasar, arsitektur AT89C5051, organisasi memori.
Bab III   PERANGKAT KERAS
Bab ini membahas tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah alat Anti Interlokal dan Pemantau Nada DTMF. Perangkat keras yang digunakan meliputi : Mikrokontroller AT89C2051, Penampil LCD SED1200 dan perangkat interface yang mendukung di antaranya adalah :  IC  MT 8870 sebagai penerima dan pemantau nada DTMF, Relay yang digunakan untuk memutuskan saluran Telepon dan bagian pedeteksi gagang telepon yang dibentuk dari Opto Isolator ISO1 4N35.

Bab IV	  PERANGKAT LUNAK
Bab ini membahas mengenai program dasar dari mikrokontroller 8051 dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan  Anti Interlokal dan Pemantau Nada DTMF.
Bab V	  PENUTUP
Bab Penutup ini merupakan ringkasan singkat karya tulis yang berisikan kesimpulan dan saran – saran.